1. ¿Para qué sirve el PR2?
   1. Es el registro del periodo de 8 bts del timer 2
2. ¿Cuál es el prescaler máximo que le puedo asignar al TMR1?
   1. 8
3. ¿Cuál es la diferencia entre el TMR1 y el TMR2?
   1. Los bits del registro
   2. El timer 2 tiene Prescaler y postscaler
   3. La configuración del postscaler del timer 2 puede ir desde 1:1 a 1:16
4. Además de temporizadores, ¿en qué otras funciones se utilizan los timers 1 y 2? (En este caso deberá leer e investigar un poco los términos que están en el datasheet)
   1. El timer 1 posee comparador y captura de datos
   2. El timer 2 posee una funcionalidad para regular el PMW